|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom Atribut** | **Format** | **Descripció** |
| **Identificador Prefix** | Numèric de 5 dígits enters. | Identificador únic del prefix telefònic internacional que proporciona l’organisme International Telecommunication Union (ITU) a través de la normativa E.164.  Aquest atribut és propi del catàleg tècnic de dades i té per valor una seqüència numèrica iniciada a partir del valor 10001. |
| **Codi País ISO A2** | Alfanumèric de 2 caràcters | Identificador únic de país o territoris del món, amb dos dígits alfanumèrics, establert per l'Oficina Internacional per a l'Estandardització dins l’ISO 3166-1 alfa-2, consultable des del gener del 2007. |
| **Tipus** | Alfanumèric de 50 caràcters | Indica com s’ha detectat la relació entre el prefix telefònic internacional i el país ISO A2:   * Directe: Quan la relació s’ha pogut establir a través del nom del país, és a dir el nom dins de l’E.164 correspon a un nom de país de la ISO A2. * Deduït: Quan la relació s’ha establert no pel nom, sinó comprovant el prefix que li correspon al país de l’ISO A2. Per exemple, illes de l’oceà Índic com Mayotte que dins la normativa E.164 de la International Telecommunication Union (ITU) apareixen com un únic territori de nom Departaments i territoris francesos de l'Oceà Índic. |